1. Uma instrução é quebrada em passos e cada passo é executado em um ciclo de clock. Os componentes podem ser reusados em uma instrução em ciclos de clock diferentes, permitindo a redução de componentes parecidos.